**校园卡卡片采购用户需求书**

**一、投标人资格条件**

1．供应商须是中国大陆境内合法注册的非联合体企业，能独立承担民事责任，在中国大陆境内有固定经营场所；

2．供应商具有从事本项目的经营范围和能力；

3. 供应商具有本项目的售后服务能力与承诺。

**二、采购项目技术要求**

采购项目需求一览表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 规格型号、重要技术参数、配置 |
| 1 | 校园卡 | 6000 | 存储容量：32 Kbit，32个分区，每分区两组密码工作频率：13.56 MHz通讯速率：106KBoud读写距离：2.5～10cm读写时间：1～2ms工作温度：－20℃～85℃擦写寿命：>100,000次数据保存：>10年外形尺寸：与现校园卡一致，并按学院要求印刷，每张卡必须根据学校提供的信息个性印刷。★需与学校现有一卡通系统完全兼容并保证数据加密安全，学校现用一卡通系统为新中新系统。 |

注：报价中包括材料、运输、安装、调试、质保期维修、税费等预见和不可预见的费用。

 2.基本要求：产品包装完好，功能符合本项目要求。

**三、采购项目商务要求**

1. 项目预算：60000.00元

 2.质保期（服务期）：一年

 3.交货地点：广东松山职业技术学院信息中心

 4.验收要求：外观不得有划痕、折叠痕迹。

 5.售后服务：一年内免费更换不合格，不能使用的卡。

**四、付款方式**

1、整体项目验收合格后30个工作日内，采购人向中标人全额支付货款。

2、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。

3、如遇节假日，付款时间顺延。