**用户需求书**

**一、项目名称**：第一食堂电力扩容项目

**二、项目预算**： 56889.23元。

**三、响应供应商要求**：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条有关规定；  
2.服务区域为韶关市的省直单位装修工程定点供应商。（提供广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185//）-供应商库-定点采购供应商库-装修工程--建筑与装饰工程-服务区域韶关的查询结果（最终以评审小组于评审日当天在广东省电子化采购执行平台（http://210.76.73.185/）的查询结果为准））

**四、定标原则**：合理低价中标

**五、报价人要求**：法定代表人或代理人必须到现场参与询价，代理人必须拥有法定代表人的授权委托书，否则不予受理。

**六、报价方式**：对项目总价和项目单价进行报价，报价超过控制价为无效报价。投标单价包含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、各种规费、措施费、安全文明施工费税金及不可预见费用。

**七、项目要求**：

1.施工范围：敷设室外电缆，电缆沟敷设、安装配电箱。

2.质量要求：达到合格。

3.项目开工条件：合同签订后，中标单位须向学院办理开工申请、技术交底和签订施工安全协议。

4.工期：15天。

**八、质保期**：二年，以竣工验收之日起计算质保期。

**九、承包方式**：总价包干。

**十、付款方式**：项目完成竣工验收后提供工程发票，支付结算价的95%。

**十一、质保金**：结算价的5%作为质量保证金。保质期满验收合格无息退还。

**十二、验收方式**：项目完成后，乙方提交验收申请，甲方组织现场验收。

**十三**、

工程量清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:vv-1kv  3.规格:4\*50 4.敷设方式、部位:电缆沟敷设/穿管/直埋 5.揭(盖)盖板:260米 | m | 285 |  |
| 2 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:4\*50 3.材质、类型:热缩终端头 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kv | 套 | 2 |  |
| 3 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC 3.规格:DN80mm 4.配置形式:明配 | m | 4 |  |
| 4 | 030404017001 | 配电箱 | 1. 材质：成品烤漆冷轧钢板，1.0mm厚。 2. 规格：400\*500\*200 3. 安装方式：挂墙安装 4. 配置：160A4P塑壳漏电断路器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称:三相四线有功电度表 2.型号:电子式 3.规格:10(40)A | 个 | 1 |  |
| 6 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称:电流互感器 2.型号:普通型 3.规格:150/5A | 个 | 3 |  |
| 7 | 010101007001 | 管沟挖填 | 1.人工挖电缆沟槽 2.400宽\*500深 3.回填沙厚度20cm 4、铺清水砖240\*60 5、回填土20cm 6、原草皮恢复 | m | 6 |  |
| 8 |  | 合计 |  |  |  |  |